{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":57,"n_cols":7,"rows_kept":57,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[7,1,7,4],[8,0,8,6],[9,0,9,6],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[21,0,21,6],[23,6,24,6],[36,6,37,6],[50,1,50,3],[50,4,50,5],[51,1,51,3],[51,4,51,5],[54,4,54,5],[55,0,55,3],[55,4,55,5],[56,0,56,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["启航大厦工程施工量清单"]
["1.主材清单"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","综合单价","合价","备注"]
[1,"800KVA箱式变电站（终端型）","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"S20*800kva"]
[2,"800KVA箱式变电站（环网型）","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"S20*800kva"]
[3,"YJLHV22-0.6/1KV 4*185+1*95","M",205,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"YJLHV22-0.6/1KV 2*150+1*70","M",960,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"主材小计：(元）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]
["二、施工部分"]
["1、高压部分"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","综合单价/指导价\n","合价","备注"]
[1,"箱变安装","项",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"箱变基础制作","项",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含接地"]
[3,"箱变调试、试验、送电","项",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"高压设计费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"箱变围栏","米",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},"箱变围栏：1、材质：不锈钢管"]
[6,"箱变标准化","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"电缆敷设截面：ZC-YJV22-10kV-3*70","米",25,null,{"v":0,"d":"0.00"},"电缆敷设费用（以实际供电答复为准）"]
[8,"热缩户内终端头制作，3*70mm2-120mm2","个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"},"高压电缆头制作（热缩套管，压接线鼻子、绝缘胶带、孔洞防火泥封堵）"]
[9,"协调费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"单项小计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["1、低压部分"]
["序号","项目名称、特征","单位","数量","综合单价/指导价","合价","备注"]
[1,"地上砖砌电缆沟，宽600，地上高300，（单排电缆沟两层支架，带圈梁)","m",90,null,{"v":0,"d":"0.00"},"电缆沟砌筑（垫层、砌筑、水泥砂浆、回填、盖板、接地网，清运）"]
[2,"水泥钢纤维井盖，角钢包边  厚度5CM","m",78.75,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"混凝土路面，挖土断面：500*700mm（宽*深）","m",10,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.原混凝土路面切缝破碎开挖\n2.原土回填夯实\n3.碎石10cm\n3.C25混凝土路面恢复10cm，最大粒径40mm\n4.清运"]
[4,"PVC管埋地敷设，规格：DN150，壁厚3mm","m",180,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"工井（砖砌1080*1080*1000，铸铁轻型井盖）","口",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"手孔井和电缆工井（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、砌筑砖基础、四周抹灰、回填土、安装井盖）"]
[6,"场地硬化（混凝土路面，含场地平整,20cm）","m2",230,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1.路基夯实\n2.碎石10cm\n3.面层（混凝土C25，最大粒径40mm）20cm\n4.路面刻痕\n5.路面塑料膜养生\n6.清运"]
[7,"电力电缆敷设","m",685,null,{"v":0,"d":"0.00"},"电线电缆敷设（工作内容：开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合实验、临时封头、编号挂牌、卡固、牵引头安装、电线头焊接包头、含现场卸货等）"]
[8,"热缩终端头制作，185mm2内","套",50,null,{"v":0,"d":"0.00"},"低压电缆头制作（热缩套管，压接线鼻子、绝缘胶带、孔洞防火泥封堵）"]
[9,"960KW整流柜安装（含现场卸货）","座",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"分体机终端安装（含现场卸货）","座",18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"C25砼浇筑基础，规格：2150*1050*600，高出地坪：200mm","座",2,null,{"v":0,"d":"0.00"},"充电桩基础及箱体安装（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、浇筑混凝土基础、预埋件、回填土、箱体安装、固定预埋件、设备安装含接线）"]
[12,"C25砼浇筑基础，规格：550*250*600，高出地坪：200mm","座",18,null,{"v":0,"d":"0.00"},"充电桩基础及箱体安装（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、浇筑混凝土基础、预埋件、回填土、箱体安装、固定预埋件、设备安装含接线）"]
[13,"（充电桩、配电箱）基础表面刷漆，黄黑相间800，右斜45°","座",20,null,{"v":0,"d":"0.00"},"基础表面处理和美化"]
[14,"接地扁铁，热镀锌—40X4（箱变接地和充电桩接地网连接，）","米",120,null,{"v":0,"d":"0.00"},"防雷接地（设计电阻<4Ω）"]
[15,"接地极（50*5*2500镀锌角钢）","根",20,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"磷酸铵盐干粉灭火器（2*5公斤）手提式","组",10,null,{"v":0,"d":"0.00"},"消防设施"]
[17,"砖砌1080*1080*1000，铸铁重型井盖","座","2",null,{"v":0,"d":"0.00"},"手孔井和电缆工井（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、砌筑砖基础、四周抹灰、回填土、安装井盖）"]
[18,"钢管定位限位器（钢管DN88*3，灌混凝土，地脚入地150深），长度2.2m","套",36,null,{"v":0,"d":"0.00"},"车挡器安装（挖填土、基底夯实、钢管、混凝土、预埋板、检查、安装）"]
[19,"划车位线,宽150mm（热熔）","m",600,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含场地标识、车位导流线等"]
[20,"rvv 2*4","M",450,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含敷设及材料费"]
[21,"RVVSP-2*1.5","M",450,null,{"v":0,"d":"0.00"},"含敷设及材料费"]
[22,"防撞柱","根",5,null,{"v":0,"d":"0.00"},"钢柱"]
[23,"监控照明系统","项","1",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、含200万POE红外网络枪型摄像机（4mm）8组、8路硬盘录像机\n2、监控专用硬盘4T\n3、8口全千兆云管理POE交换机\n4、LED灯50w，含路灯杆。\n5、其他辅材弱电箱，电源线、网线等。\n6、宽带1年或流量卡一年800G以上"]
[24,"休息室","项","1",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、集装箱式，长6m*宽3m*高2.3m；\n2、配置饮水机、桌椅等休闲设备；\n3、配置1.5匹及以上空调；\n4、配置照片电源插座等；"]
[25,"厕所","项","1",null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、配置男女分开式厕所；\n2、男卫配置2个及以上蹲位、站位2个及以上；\n3、女卫配置2个及以上蹲位；\n4、配置洗手池；\n5、配置化粪池；\n6、配置照明冲水系统等；"]
[26,"广告牌及流程牌采购及安装","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"},"1、充电流程牌、充电指引牌（1870mm*420mm*100mm）基础及安装2套\n2、立招（高*宽*厚4000mm*1095mm*175mm）基础及安装1套\n3、以实际设计为准"]
[null,"道闸","项",1,null,null,"同进同出，需要能够与平台对接减免两个小时，同时需与原场地道闸对接，设置场中场，含基础"]
[null,"单项小计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"单项合计",null,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"安全文明施工费","项",1,0.03,{"v":0,"d":"0.00"},"含施工围栏"]
[2,"税金（施工安装）","项",1,0.09,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"施工部分合计","项",1,{"v":0,"d":"0.00"}]
["项目总计(一)+（二）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},null,"含税"]
["注：最终报价以终版设计施工为准。"]